

|  |  |
| --- | --- |
| ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»**ЦЕНТР ФИРМЕННОГО****ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ****РАСПОРЯЖЕНИЕ** |  |
|   |  |  |  |



**О внесении изменений в местные технические условия размещения и крепления контейнеров типоразмеров 1А, 1АА, 1ААА в универсальных полувагонах**, **утвержденные распоряжением от 17 октября 2022 г. № ЦФТО-210/р**

По обращению ООО «Торговый дом «ЗПУ» и в соответствии с пунктом 7.2.6 главы 1 Технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах, утвержденных МПС России 27 мая 2003 г. № ЦМ-943:

1. Внести в местные технические условия размещения и крепления контейнеров типоразмеров 1А, 1АА, 1ААА в универсальных полувагонах, утвержденные распоряжением от 17 октября 2022 г. № ЦФТО-210/р, (далее - МТУ), следующее изменение: по тексту МТУ размер пневмооболочек «120х240 см» заменить на «не менее 118х240 см» (в пяти местах).
2. Начальникам территориальных центров фирменного транспортного обслуживания обеспечить:
* изучение изменений в МТУ;
* информирование грузоотправителей и грузополучателей о внесении изменений в МТУ;
* контроль за соблюдением требований изменений в МТУ причастными работниками и грузоотправителями.

Заместитель начальника Центра Д.В. Горох

Исп. Власенко Е.Ю., ЦФТОМУ

(499) 262-76-15